

Webchat 移植步骤


介绍将微信相关代码如何移植到SDK1.3.9上

1) 将\nxp\_weixin\_airSync2.2.0\_260\_SDK1.3.7\_Rev.1.0\BLE\prj\_wxps\src 中的文件AES.c,AES.h,crc32.c,crc32.h,epb.c,epb.h,epb\_MmBp.c,epb\_MmBp.h,md5.c,md5h 放到\QBlue-1.3.9\Projects\BLE\prj\_qpps\src 目录里，并添加到qpps工程中。

2)


将\nxp\_weixin\_airSync2.2.0\_260\_SDK1.3.7\_Rev.1.0\nxp\_weixin\_airSync2.2.0\_260\_SDK1.3.7\_Rev.1.0\BLE\src\profiles\wxp 文件夹copy放到QBlue-1.3.9的 \BLE\src\profiles 文件下 并将wxps.c和wxps\_task.c添加到工程中



3)

将

\nxp\_weixin\_airSync2.2.0\_260\_SDK1.3.7\_Rev.1.0\nxp\_weixin\_airSync2.2.0\_260\_SDK1.3.7\_Rev.1.0\BLE\src\app\wxps 文件夹copy放到QBlue-1.3.9的 \BLE\src\app文件下 并将app\_wxps.c和app\_wxps\_task.c添加到工程中



4) 修改

移植文件4-18 相关文件，每个文件夹中\_O.c 的文件为SDK1.3.9中的原始文件

可以用比对软件对比修改的部分。